Начинается отопительный сезон

Наступила осень, город готовится к новому отопительному сезону, проверяются городские котельные, в частных домовладениях зажигают газовые котлы и проверяют на задымлённость дровяные печи. Хорошо, если домовладельцы ответственно относятся к исправности и правильности эксплуатации своего отопительного оборудования. Но бывает такое, что дым в трубу не идёт, а идёт в комнату, или из газового отопительного котла газом «несёт» так что дышать не возможно, так что же делать?

Во - первых перед началом отопительного сезона всё оборудование должно быть проверено и отремонтировано. Необходимо ежегодно проводить техническое обслуживание бытовых газовых приборов специалистами «Газпром газораспределение Майкоп» (неисправное оборудование к эксплуатации не допускается):

1. при эксплуатации газового оборудования, прежде всего, обратите внимание на целостность трубопроводов и отсутствие характерного запаха газа;

2. при обнаружении неисправности не устраняйте её  самостоятельно, а отключите газ и вызовите специалистов;

3. во время работы газовых приборов следите за вентиляцией помещения: приоткрывайте форточки на все время горения газа, не закрывайте решетки вентиляционных каналов;

4. при внезапно потухшем пламени немедленно закройте все газовые краны, тщательно проветрите помещение;

5. при эксплуатации электрооборудования в целях сохранения жизни и здоровья никогда не пользуйтесь неисправными электроприборами, приборами с повреждённой изоляцией;

6. не используйте самодельные электронагревательные приборы, использовать вместо предохранителей некалиброванные плавкие вставки - так называемые "жучки" или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания строго запрещается;

7. никогда не пользуйтесь электроприборами в сыром или слишком влажном помещении, а также не пользуйтесь электроприборами с питанием от электросети на улице во время дождя, снегопада или тумана;

8. при эксплуатации печного отопления особое внимание обратите на целостность печи:

- перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить, печь обязательно должна быть белой это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма;

- для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов.

- в местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее **38 см.**

- для защиты сгораемого и трудно сгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером **70х50 см.**

- под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной **10 мм,**высота металлических ножек у печей должна быть не менее **100 мм;**

**- в садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твёрдом топливе.**

  Уважаемые Майкопчане управление ЧС Администрации муниципального образования «Город Майкоп» предупреждает: безответственное отношение к эксплуатации отопительного оборудования может привести к трагедии.

В случае непредвиденных обстоятельств звоните по телефонам:

01; 112; 56-10-12; 52-61-12.