ПАМЯТКА

О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

*при пожаре звонить* **101; 112**

**В ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД ГРАЖДАНАМ НЕОБХОДИМО:**

* ИМЕТЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ И СТРОЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ), ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
* ОБЕСПЕЧИТЬ НАЛИЧИЕ НА СВОИХ УЧАСТКАХ,ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ЖИЛЫЕ ПОСТРОЙКИ, ЕМКОСТИ (БОЧКИ) С ВОДОЙ ИЛИ ОГНЕТУШИТЕЛИ;
* ВЛАДЕЛЬЦАМ УЧАСТКОВ, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ЖИЛЫЕ ДАЧНЫЕ ДОМА, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ УДАЛЕНИЕ (СБОР) СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ, МУСОРА.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479**

НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ОБЪЕКТАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ЖИЛЫМ ДОМАМ, А ТАКЖЕ К ОБЪЕКТАМ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОМЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДЕНЕНИЙ ГРАЖДАН, ОСТАВЛЯТЬ ЁМКОСТИ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ЖИДКОСТЯМИ, ГОРЮЧИМИ ГАЗАМИ;

* НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, НА ОБЪЕКТАХ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОМЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН УСТРАИВАТЬ СВАЛКИ ГОРЮЧИХ ОТХОДОВ;
* ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ И СТРОЕНИЯМИ ДЛЯ КСЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ТАРЫ, ДЛЯ СТОЯНКИ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ;
* ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ЗАПАС ВОДЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ НУЖД ПОЖАРОТУШЕНИЯ;
* ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕРРИТОРИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ ОТ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯДО ЛЕСНИЧЕСТВ (ЛЕСОПАРКОВ) ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗЛИЧНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ПОДСОБНЫХ СТРОЕНИЙ, ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ, МУСОРА;
* НА ПЕРИОД УСТОЙЧИВОЙ СУХОЙ, ЖАРКОЙ И ВЕТРЕННОЙ ПОГОДЫ, ПРИ ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ.

**РАЗРЕШАЕТСЯ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479**

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГНЬ В СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ:

* МЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО В ВИДЕ КОТЛОВАНА (ЯМЫ, РВА) НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 0,3 МЕТРА ГЛУБИНОЙ И НЕ БОЛЕЕ 1 МЕТРА В ДИАМЕТРЕ ИЛИ ПЛОЩАДКИ С ПРОЧНО УСТАНОВЛЕННОЙ НА НЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЕМКОСТЬЮ (НАПРИМЕР: БОЧКА, БАК, МАНГАЛ) ИЛИ ЕМКОСТЬЮ, ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ ИНЫХ НЕГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ И ВЫПАДЕНИЯ СГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОЧАГА ГОРЕНИЯ, ОБЪЕМОМ НЕ БОЛЕЕ 1 КУБ. МЕТРА;
* МЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ДОЛЖНО РАСПОЛАГАТЬСЯ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 50 МЕТРОВ ОТ БЛИЖАЙШЕГО ОБЪЕКТА (ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ПОСТРОЙКИ, ОТКРЫТОГО СКЛАДА, СКИРДЫ), 100 МЕТРОВ - ОТ ХВОЙНОГО ЛЕСА, 30 МЕТРОВ - ОТ ЛИСТВЕННОГО ЛЕСА ИЛИ ОТДЕЛЬНО РАСТУЩИХ ГРУПП ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ;
* ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОЧИЩЕНА В РАДИУСЕ 10 МЕТРОВ ОТ СУХОСТОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, СУХОЙ ТРАВЫ, ВАЛЕЖНИКА, ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ, ДРУГИХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ И ОТДЕЛЕНА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ПОЛОСОЙ ШИРИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 0,4 МЕТРА;