Чтобы беда не пришла в дом

За время проведения новогодних праздников на территории муниципального образования «Город Майкоп» зарегистрирован единичный случай пожара в жилом секторе. Столь малое количество пожаров с начала года, несомненно, является заслугой жителей нашего города.

Чтобы и в дальнейшем не допускать пожаров, необходимо соблюдать простые требования пожарной безопасности. При эксплуатации электрооборудования никогда не пользуйтесь неисправными электроприборами, приборами с повреждённой изоляцией. Не используйте самодельные электронагревательные приборы. Запрещено использовать вместо заводских предохранителей некалиброванные плавкие вставки - так называемые "жучки". Опасно перегружать электросеть одновременным включением нескольких мощных потребителей электроэнергии. При эксплуатации печного отопления особое внимание обратите на исправность печи, наличие предтопочного металлического листа на деревянном полу, надёжность закрытия печной дверцы. Не допускается разжигать печь с использованием легковоспламеняющихся жидкостей. Во время работы газовых приборов необходимо соблюдать правила безопасной эксплуатации газового оборудования, следить за исправностью систем вентиляции, приоткрывайте форточки на все время горения газа, не закрывайте решетки вентиляционных каналов, не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра. Обязательно заключите договор на техническое обслуживание газового оборудования. Необходимо, чтобы специалисты АО «Газпром газораспределение Майкоп» не реже одного раза в год проверяли исправность и проводили техническое обслуживание газового оборудования. Собственникам домов и квартир необходимо подать заявки для проведения проверки и технического обслуживания, не препятствовать допуску специалистов по обслуживанию газового оборудования. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов, за исключением одного баллона емкостью не более 5 литров, подключённого к газовой плите заводского производства, должны располагаться вне зданий в пристройках (шкафах) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, цокольные и подвальные этажи; пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и меть жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ». Запрещается самостоятельно подключать и переоборудовать газовое оборудование. Запрещается эксплуатация бытовых газовых приборов при обнаружении утечки газа. При обнаружении утечки газа, при внезапно потухшем пламени немедленно закройте все газовые краны, тщательно проветрите помещение и вызовите специалистов, нельзя пользоваться выключателями, электрозвонками и другими электроприборами.

Уважаемые Майкопчане! Управление по чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Город Майкоп» предупреждает: безответственное отношение к эксплуатации газового и другого отопительного оборудования может привести к трагедии. В случае непредвиденных обстоятельств звоните по телефонам: 01; 101; 56-10-12; 52-61-12.